**天牛诱捕器安装使用说明书**

**诱捕器构造：**

顶盖\*1，挡板\*2，漏斗\*1，收集桶\*1，挂钩\*1，铁丝\*1，螺丝钉\*8，十字螺丝刀\*1

**安装说明：**

1. 将两片挡板交叉组成十字型后，将内侧卡扣扣紧，用4颗螺丝钉分别固定顶盖与挡板上端4个角，再用4颗螺丝钉固定挡板下端4个角与漏斗的连接孔，用螺丝刀旋转拧紧，防止野外大风刮散。
2. 将白色集虫桶与底部漏斗处旋转卡扣固定。随旋随取，方便摘取记录并收集虫体数量。
3. 将S型挂钩钩在矩形孔上端的圆孔处，取出诱芯袋，将诱芯挂于钩子上。及时更换诱芯，保证诱捕效果。
4. 将铁丝穿过顶盖的2个悬挂钩，固定在树干枝干处，高度不低于1.5m。避免风口。
5. 专业人员记录数据，及时清理虫体。

